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	建设项目名称
	钢铁零件达克罗涂覆加工技改项目

	建设单位名称
	宁国聚德机械设备有限公司

	建设项目性质
	改建

	建设地点
	安徽省宣城市宁国市经济技术开发区河沥园区梅村路南侧现有厂区内

	主要产品名称
	非紧固件

	设计生产能力
	年产800吨达克罗涂覆钢铁零件(非紧固件）

	实际生产能力
	年产800吨达克罗涂覆钢铁零件(非紧固件）

	建设项目环评时间
	2025.07.01
	开工建设时间
	2025.07

	调试时间
	2025.12
	验收现场监测时间
	2025.12

	环评报告表

审批部门
	宣城市宁国市生态环境分局
	环评报告表

编制单位
	安徽鑫辉宇环境工程有限公司

	环保设施设计单位
	宁国聚德机械设备有限公司
	环保设施施工单位
	宁国聚德机械设备有限公司

	投资总概算（万元）
	200
	环保投资总概算（万元）
	3
	比例
	1.5%

	实际总概算（万元）
	240
	环保投资

（万元）
	30
	比例
	12.5%

	验收监测依据
	1、《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015.1.1 施行；

2、《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日起施行；

3、《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日施行，2017年6月27日再次修订，2018.1月1日施行；

4、《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订并施行；

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2020年4月29 修订，2020年9月1日施行；

6、《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院令第682号，2017.10.1施行；

7、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》中华人民共和国环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日发布并施行；

8、关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告，中华人民共和国生态环境部，公告2018第9号，2018年5月16日印发；

9、宁国聚德机械设备有限公司钢铁零件达克罗涂覆加工技改项目竣工环境保护验收委托书；
10、安徽鑫辉宇环境工程有限公司《钢铁零件达克罗涂覆加工技改项目环境影响报告表》（2025.5）；

11、宣城市宁国市生态环境分局《关于宁国聚德机械设备有限公司钢铁零件达克罗涂覆加工技改项目环境影响报告表的复函》（宁环审批〔2025〕50号）。

12、宁国聚德机械设备有限公司排污许可登记91341881085248688Q001W（有效期：2025年07月11日至2030年07月10日）。


	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	1、废气综合排放标准

粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物排放限值以及无组织监控点浓度限值；非甲烷总烃排放执行安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准-第6部分：其他行业》（DB344812.6-2024）表1挥发性有机物基本污染物项目排放限值及表4厂区内VOCs无组织排放限值，厂界排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求；天然气燃烧废气排放的颗粒物、SO2、NOX执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准和《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气【2019】56号）中相关要求。标准值见下表。

表1-1  大气污染物排放标准

污染物
排放形式
排放浓度（mg/m3）
排放速率（kg/h）
参照标准
非甲烷总烃
有组织
15m高排气筒
70
3.0
《固定源挥发性有机物综合排放标准-第6部分：其他行业》（DB344812.6-2024）表1挥发性有机物基本污染物项目排放限值（其他涉表面涂装工序的工业）
无组织（厂界）
4.0
—
《大气污染物综合排放标准》
颗粒物
有组织
120
3.5
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物排放限值以及无组织监控点浓度限值
无组织
1.0
—
表1-2  天然气燃烧废气污染物排放标准

生产工序
污染物
有组织排放浓度限值（mg/m3）
执行标准
液化石油气燃烧废气
颗粒物
30
《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准和《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气【2019】56号）中相关要求
SO2
200
NOX
300
烟气黑度

（林格曼黑度，级）

≤1
从2025年6月1日起，厂区内非甲烷总烃排放执行安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分 其他行业》（DB34/4812.6-2024）中标准限值，具体见下表

表1-3  安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分 其他行业》

污染物项目
排放限值（mg/m3）
限值含义
无组织排放监控位置
标准来源
NMHC
6
监控点处1h平均浓度值
在厂区内厂房外设置监控点
《固定源挥发性有机物综合排放标准-第6部分：其他行业》（DB344812.6-2024）

表4
20
监控点处任意一次浓度值
2、废水综合排放标准

项目无生产性废水排放，生活污水化粪池预处理，达到宁国市城北污水处理厂接管标准，排入市政污水管网，进入宁国市城北污水处理厂处理达标后排入水阳江。喷漆清理废水自然蒸发，少部分随漆渣一起作为危废处理。营运期污水执行污水处理厂接管标准。

表1-4  废水污染物排放标准
污染物
pH
COD
BOD5
SS
NH3-N
宁国市城北污水处理厂接管标准
6~9
350
140
150
25
 3、噪声排放标准

该项目企业厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，详见下表：

表1-5  噪声排放标准

标准名称

位置
采用标准
标准值[dB（A）]

昼间

夜间

《工业企业厂界环境噪声排放

标准》（GB12348-2008）
厂界四周
3类

65
55
4、固体废弃物排放执行标准

（1）一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)（2021年7月1日实施）；同时，根据《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2020年4月29日修订）第二十条“产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。”。

（2）危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）（2023年7月1日实施）。

（3）生活垃圾管理执行中华人民共和国建设部令第 157 号《城市生活垃圾管理办法》（2015 年修正）。
5、总量控制建议值：

 表1-4 总量控制建议值         

序号

污染因子

环评总量建议值

单位

1

颗粒物

0.093
t/a

2

VOCs

0.327
t/a

3

SO2
0.022
t/a
4

NOx
0.185
t/a



	一、项目简介

宁国聚德机械设备有限公司成立于2013年12月19日，注册资本110万元，地址位于宁国市经济技术开发区河沥园区梅村路南侧。现由于市场发展需求，公司决定开展技术改造，提高产品质量及产能，加快产品生产，更好地满足客户需求，公司决定拟投资100万元，利用原有厂房，升级改造原有一条烘烤生产线提升为全自动生产线，保留原有部分生产设备（淘汰半自动涂覆机2台），新增全自动涂覆机、抛丸机、螺杆式空压机、搅拌机等设备，项目建成达产后，可新增年产达克罗涂覆加工200吨钢铁零件产品，项目已取得宁国经济技术开发区管理委员会备案（项目代码2504-341862-04-02-617714）。
该项目于2025年5月报宁国市生态环境分局审批，于2025年7月1日以宁环审批〔2025〕50号通过。
本项目2025年7月开工建设，2025年12月竣工，项目完全建成后拥有年产800万吨非紧固件配件能力。目前已完成全部建设，形成年产800万吨非紧固件配件能力。

依据建设项目竣工环境保护验收暂行办法第四条，“建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责”的规定，公司组织对该项目的验收工作。2025年12月宁国聚德机械设备有限公司成立了验收小组，并委托安徽净坤环境科技有限公司组织宁国聚德机械设备有限公司钢铁零件达克罗涂覆加工技改项目竣工环保验收工作。2025年12月，安徽净坤环境科技有限公司委托宁国市浚成环境检测有限公司对该项目开展现场检测工作，同时调查并核实项目环境保护工作落实情况，并编制完成《宁国聚德机械设备有限公司年产钢铁零件达克罗涂覆加工技改项目竣工环境保护验收监测报告表》。

二、工程建设内容： 

项目位于宁国市经济技术开发区河沥园区梅村路南侧，实际总投资240万元。本项目利用现有土地和厂房，保留原有部分生产设备（淘汰半自动涂覆机2台），新增全自动涂覆机、抛丸机、螺杆式空压机、搅拌机等设备。项目建成达产后，可新增年产达克罗涂覆加工200吨钢铁零件产品，全厂实际达产年产800吨达克罗涂覆钢铁零件(非紧固件）。建设内容主要包括主体工程、辅助工程、贮运工程、公用工程和环保工程等。本次验收项目组成内容见下表：
表2-1  建设项目组成内容

工程名称

单项工程名称

工程内容及规模（改建后）

实际工程内容及规模

备注

主体工程

生产厂房

1#厂房

利用原有厂房1000m2，升级改造原有一条烘烤生产线提升为全自动生产线，保留原有生产设备，新增全自动涂覆机2台替代半自动涂覆机2台、抛丸机1台、螺杆式空压机1台、搅拌机1台、喷房1座（3*1.9*2.1m），项目建成达产后，年产达克罗涂覆加工800吨钢铁零件产品。
利用原有厂房，保留原有生产设备，新增设备，和环评设备清单一致，达成年产达克罗涂覆加工800吨钢铁零件产品能力
一致

辅助工程
办公区
位于生产车间东南侧2F，建筑面积40m2，用于员工休息、办公
生产车间东南侧2F，建设建筑面积40m2办公区用于员工休息
依托现有
储运工程

原料库
位于厂区东侧，占地面积约10m2
厂区东侧原有建设10m2原料库一座
依托现有
成品库
位于厂区东侧，占地面积约10m2
厂区东侧原有建设10m2成品库一座
依托现有
公用工程
供水工程

由市政供水管网提供，新增年用水量为-469.2t/a，全厂用水量280.8t/a
新项目上线后实际用水量365.06t/a
验收期间企业定员增多
供电工程

市政电网供应，新增年用电量2.8万kWh，全厂年用电量10万kWh
全厂年用电量10万kWh

一致

供热工程
采用烧结炉对工件进行高温化处理，烧结炉以液化石油气为燃料，年用量3.44万m3，新增年用量1.118万m3
采用烧结炉进行高温处理，烧结炉采用天然气为燃料，年用量3.44万m3
液化石油气改为天然气，其他一致

环保工程

废气处理

新增1台抛丸机抛丸粉尘负压收集经布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒排放（DA001）

抛丸废气收集后经布袋除尘器处理后经一根15m高排气筒排放（DA001）
一致
高温固化、全自动涂覆、预烘烧结、液化石油气燃烧废气采用三面围挡式集气罩收集；搅拌、危废贮存废气采用密闭收集；手工涂覆晾干废气采用微负压收集+过滤棉；一同通过二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放
涂覆废气经微负压收集+过滤棉+二级活性炭处理后，经一根15m高排气筒（DA002）排放
液化石油气改天然气使用，依据厂房规划和涂覆等废气合并排放，其他一致
液化石油气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOX与高温固化、预烘烧结废气一起采用三面围挡式集气罩收集+二级活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放

固化、燃烧、搅拌、烘干、危废库废气经集气罩收集+二级活性炭处理后，经一根15m高排气筒（DA002）排放
废水处理

雨污分流系统，雨水排入雨水管网，生活污水通过化粪池处理经市政污水管网排入宁国城北污水处理厂处理，处理后尾水排入水阳江

雨污分流，雨水排入雨水管网，生活污水通过化粪池处理经市政污水管网排入宁国城北污水处理厂处理，处理后尾水排入水阳江

依托现有
固体废物处理

一般固废

一般固废暂存场所位于厂区东侧，占地面积约10m2
一般固废暂存场所位于厂区东侧，占地面积约10m2
依托现有
危险废物

危废贮存库位于厂区东侧，占地面积约10m2
危废贮存库位于厂区东侧，占地面积约10m2
依托现有
生活垃圾

交由环卫部门处理

交由环卫部门处理

依托现有
噪声处理

选用低噪声设备，设备减振、消声器，厂房隔声等措施

依托现有
土壤、地下水

危废贮存库、无铬达克罗液储存区为重点防渗区，防渗层渗透系数达到≤1.0×10-10cm/s

危废贮存库、无铬达克罗液储存区做重点防渗处理，其他区域一般防渗处理
一致
环境风险

厂区设置分区防渗，危废贮存库、无铬达克罗液储存区为重点防渗区，生产区域、一般工业固废暂存场所、原料库（除无铬达克罗液储存区外）、成品库为一般防渗区，办公区域为简单防渗区，液态原料及废液暂存在可封闭桶中并设置防渗托盘及围堰。
一致

备注：企业原环评要求抛丸废气、液化石油气废气和其他废气合并排放。因内部设备位置规划等情况，为提高废气处理收集效率，将抛丸废气单独收集排放，其他废气合并排放，未新增污染物种类，未减少污染物排放治理措施。
表2-2  环保手续履行情况一览表

序号

时间

文件手续

审批文件

备注

1

2014年12月23日

《钢铁零件达克罗涂覆加工项目环境影响报告表》

宁环表【2014】86号

2

2017年4月10日

《钢铁零件达克罗涂覆加工项目竣工环境保护验收申请表》

宁环验【2017】30号

3

2020年3月5日申请了排污许可证（登记管理），证书编号为：91341881085248688Q001W，并于2025年3月27日进行了重新登记，2025年7月11日进行了变更申请。
备注：企业由液化石油气改成天然气使用。依据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），除纳入重点排污单位名录的，以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉或者干燥炉（窑），属登记管理。
本项目本次验收变动情况如下：

   表3-1项目变动情况一览表

序号

清单内容

本项目变动情况

是否构成重大变动

1

性质

建设项目开发、使用功能发生变化的

不涉及

否
2

规模

生产、处置或储存能力增大30%及以上的。

项目拥有年产800吨达克罗涂覆钢铁零件能力，未超环评总量。
否

3

生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。

不涉及废水第一类污染物排放。

否
4

位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氯氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致及以上的。

本项目位于环境质量达标区，生产、处置或储存能力未增大。
否

5

地点
重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的
项目位于安徽省宁国市经济技术开发区河沥园区梅村路南侧，未重新选址，总平面布置未变动。
否

6

生产工艺
增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：
新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）

未新增产品品种、生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料等

否
位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的
废水第一类污染物排放量增加的
其他污染物排放量增加10%及以上的
7

物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的
不涉及
否
8

环境保护措施
废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的
不涉及
否
9

新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。
不涉及

否
10

新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的
不涉及

否
11

噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。
不涉及

否
12

固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。
不涉及

否
13

事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。
不涉及

否
对照中华人民共和国生态环境部关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号），本项目无重大变化。

四、原辅材料消耗、主要生产设备、产品方案及水平衡：

1、原辅材料消耗情况

表4-1 项目原辅材料及能源消耗一览表

序号

原辅料名称

改建后全厂用量（t/a）
实际年用量（t/a）

最大储量（t/a）
备注

1
钢铁零件

807

807
13

2
钢丸

15

15
0.5

3
液化石油气

3.44万m3

0
0.3

4
无铬达克罗液

15

15
0.5

5
机油

0.04

0.04
0.5

6

水性防锈剂
0.9684
0.5
0.5
7
水
280.8
365.06
/

8
电
10万kwh

10万kwh

/

9
天然气

0
3.44万m3

/

改为使用天然气
依据环评内容，钢铁零件消耗水性防锈剂的量为1.2kg/t（项目以最不利计，消耗的量即为附着的量），改建后全厂钢铁零件使用量为807t/a，故年使用量为968.4kg。依据建设单位提供内容，实际年使用量约为500kg。最大储量环评未提及，按最不利计年使用量为最大储量。
2、原辅材料理化性质  

表4-2  原辅材料理化性质一览表
名称
理化性质
燃烧爆炸性
毒性毒理
钢铁零件
来自其他公司（安徽省小小科技股份有限公司等）生产的汽车零部件，为防止其锈化腐蚀，出厂时表面喷涂一层水性防锈剂（MSDS见附件），水性防锈剂为深棕色透明液体，主要成分为单乙醇胺、长链羧酸，不燃，有一定碱性，沸点（A）：100℃，相对密度（I）：1.0～1.15g/cm3/20℃
不燃

/
无铬达克罗液

（BY-300）
化学名称：水基锌基无铬涂液，水性黏状液体，乙二醇类有机物约占15%-25%，去离子水约占35%-45%，锌片、铝片约占22-30%，其他为非离子表面活性剂、消泡剂、偶联剂、pH调节剂、缓冲缓蚀剂、纤维素类增粘剂。根据VOCs含量检测报告，其VOCs含量为228g/L，满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表1中的“车辆涂料-汽车原厂涂料【客车（机动车）】-其他底漆”：其他底漆涂料中VOC含量限量值≤250g/L的要求。
不燃

慢性，避免食入、眼睛接触、皮肤接触等

机油

淡黄色至褐色的粘稠油状液体，密度约为0.91×10³ kg/m³，相对密度（水=1）小于1，不溶于水，但可溶于苯、乙醇、乙醚等有机溶剂，闪点：机油蒸汽遇火闪燃的最低温度，范围通常为76~340℃，燃点与自燃点：机油自燃温度约248℃，高温下可能引发燃烧，需远离火源。

可燃
/
防锈剂
重量百分含量：单乙醇胺5~15%、长链羧酸5~15%，深棕色透明液体，非可燃物，沸点（A）：100℃，相对密度（I）：1.0～1.15g/cm3/20℃，溶解性（I）：完全溶解，气味(I)：稍有气味，急性毒性（LD50，LCC50）：9110mg/kg（喂食大鼠）
不燃
/
达克罗涂料主要成分理化性质表
锌片

占20-25%，CAS号：7440-66-6（锌），外观：银白色金属，密度：7.14g/cm³（固态），熔点/沸点：419.5℃/907℃，溶解性：溶于酸、碱（如盐酸、氢氧化钠溶液）

易燃

急性毒性：LD50/LC50未明确，但氧化锌烟雾可致急性呼吸道症状

铝片

占2-5%，CAS号：7429-90-5，外观与形态：银白色金属薄片，表面可能因氧化形成氧化铝（Al2O3）保护层，密度：2.7g/cm3，熔点：660℃，沸点：2327℃，常温下稳定，高温（>700℃）燃烧生成氧化铝，释放白光和热量，危险反应：与强氧化剂（如氟、氯）、酸或碱性物质接触可能释放氢气，引发爆炸风险

不燃

吸入：铝粉尘长期暴露可致“铝尘肺”，症状包括呼吸困难、咳嗽、消瘦等；皮肤/眼睛接触：粉尘刺激黏膜，液态铝高温飞溅可致烧伤或冻伤（接触熔融态时；食入：低毒性，但大量摄入可能影响神经系统（如铝中毒性脑病）

乙二醇类有机物

占15-25%，CAS号：107-21-1（乙二醇），外观：无色、无臭、甜味粘稠液体，熔点/沸点：-13.2℃/197.5℃，密度：1.11 g/cm³（液态），蒸气密度2.14（空气=1），溶解性：与水、乙醇、醚混溶，常温稳定，遇强氧化剂（如硝酸）、强酸可能剧烈反应，高温分解产生一氧化碳、二氧化碳

可燃

急性毒性：口服致死量：1.4ml/kg（约70~84ml成人致死量），慢性暴露：长期接触可致肾功能损伤、神经病变

偶联剂
占3-6%，最常用的是 γ-(2，3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷（KH560），含亲无机基团（甲氧基-OCH3）和亲有机基团（环氧基-CH2OCH），形成“分子桥”结构。液态（密度约1.065g/mL），溶于醇、醚类有机溶剂（如乙二醇、二甲苯），部分水解后可与水混溶，沸点290℃，分解温度>200℃，适合高温固化工艺（230–300℃）
/
急性毒性：大鼠经口LD50：2600uL/kg；大鼠吸入LD50：5300mg/m3/4H；兔子，皮肤接触LD50：3970uL/kg

助剂
其中非离子表面活性剂占0.2-3%、消泡剂占0.01-0.1%、PH调节剂占0.5-2%、缓冲缓蚀剂占0.5-2%、纤维素类增粘剂占0.01-0.5%，显著降低表面张力（至30–40 mN/m），促进锌铝粉（粒径5–50 μm）在涂液中均匀分散，耐温>100°C，但高温下可能分解产生气泡，防止锌铝粉沉降，确保涂液储存稳定性（>30天）
/
无数据资料

3、主要生产设备

表4-3  项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

型号名称

改建后全厂数量（台/套）

实际数量（台/套）

备注

1

烧结炉

JJ-1812RQ

2

2

2

半自动涂覆机

定制

0

0

3

全自动涂覆机

4.5*1.6*2.6

2

2

4

抛丸机

XL-21

3

3

5

螺杆式空压机

BMVF22

2

2

6

搅拌机

BDL-001

3

3

7

喷房

3*1.9*2.1

3

3

8

涂层测厚仪

FT110A

1

1

3、产品方案

本项目主要年产200万套注塑模具、200万套汽车零部件和100万套电动工具配件，现阶段实际拥有年产200万套汽车零部件和100万套电动工具配件能力，全厂产品方案见下表。
表4-4  产能匹配情况一览表

产品名称

改建后全厂

产量
工艺
钢铁零件达克罗涂覆加工产品

800t/a（非紧固件）
高温固化+抛丸+全自动涂覆+预烘烧结+检测（喷房补涂）（现有工程半自动涂覆工艺技术改造为全自动涂覆工艺；改建后产品为非紧固件，表面附着水性防锈剂仅需将高温脱脂碳化温度300~400℃降低至200~250℃固化；其他工艺不变）
产品规格：φ80*100mm/0.15kg（定子）；φ58*100mm/0.1kg（转子），配套产品，生产320万套，产品向委托方（安徽省小小科技股份有限公司等）定向供应
合计

800t/a
注：紧固件通过物理连接（如螺纹啮合、铆接）将两个或多个零件固定为整体，承担传递力、维持结构完整性的任务，（如螺栓、螺母）常有螺纹、孔洞等结构，使用水性防锈剂易因表面张力形成覆盖盲区，故常使用油性防锈剂，油性防锈剂凭借优异流动性可渗透至细微处；非紧固件泛指除连接功能外的所有机械零件，承担传动、支撑、密封、运动等任务，如轴（传递扭矩）、齿轮（变速）、轴承（支撑旋转件）、密封圈（防泄漏）等，使用水性防锈剂能够满足防锈要求
‌安徽省小小科技股份有限公司是一家成立于1995年的汽车零部件制造企业，主营汽车传动及动力系统精密零部件，主要产品包括主转毂、输入毂、齿轮环、传动轴、电机轴等，应用于变速箱、分动箱、发动机及驱动电机等汽车核心部件领域。

产能匹配性分析：本次改建项目拆除原有2台半自动涂覆机，新增2台全自动涂覆机，全自动涂覆机单台设备产能为0.35t/h，2台全自动涂覆机的产能为：0.35t/h×2496h×0.8（设备稼动率）=873.6t/a，满足年产800吨钢铁零件表面达克罗涂覆产品的生产能力。

4、项目水平衡

采取雨污分流排水体制。雨水经厂内雨水管网收集后排入市政雨水管网。本项目供水由市政给水管网供给，改建完成后全厂用水主要为职工办公生活用水、喷枪清洗用水。

①验收期间全厂实际劳动定员共24人，不提供食宿，依据《建筑给排水设计规范》，员工生活用水量按50L/人计，年生产时间312天，则职工办公用水量为365.1t/a（1.17t/d），排污系数按照0.8计算，生活污水总排放量为292.08t/a（0.94t/d）。

②喷枪清洗用水：项目改建前后厂区喷枪均为每天清洗一次，用水量为50g/次（50ml容器安置在喷枪尾部，在喷房内高压喷射清洗，喷射为水雾状），年用水量为0.016t/a（0.00005t/d），部分蒸发以20%计，蒸发量0.0032t/a（0.00001t/d），剩余部分0.0128t/a（0.00004t/d）与漆渣一起收集后暂存于危废贮存库，委托有危废处置资质的单位进行处理。

项目水平衡图如图4-1：
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图4-1 项目水平衡图 单位：t/d


	五、主要工艺流程及产污环节

一、达克罗涂覆钢铁零件生产工艺流程图
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图5-1  达克罗涂覆钢铁零件生产工艺流程图及产污节点图
（注：N-噪声，S-固废，G-废气，W-废水）
工艺说明：

（1）上件：钢铁零件（含少量达克罗涂覆不合格产品）通过进料段网带传动进入烧结炉中；

（2）高温固化：外购的钢铁零件在出厂进入本项目时，会在其表面喷涂少量的水性防锈剂，虽然在进厂前会挥发，但还是会有部分来料表面附着水性防锈剂，会影响涂料的附着，影响产品达到工艺要求。因此，本项目在进行抛丸、涂覆工序前会对钢铁零件表面的水性防锈剂进行高温固化，采用烧结炉内置液化石油气燃烧机进行加热，燃烧热气流直接流过来料的表面和内部，加速来料表面的水性防锈剂固化，温度为200~250℃（直接加热，低于防锈剂碳化温度，避免生成硬质碳渣，破坏防锈剂中的水性树脂交联结构，降低膜层附着力，蒸发水分及挥发性有机物（如乙二醇），减少抛丸时粘附，故此过程仅产生非甲烷总烃），时间约为20-40分钟，固化后网带传动进入内置冷却室经风机冷却后网带传动卸料，此过程产生天然气燃烧废气（G1）、固化废气（G2）、噪声（N），液化石油气燃烧废气经管道收集通过1根15m高排气筒排放（DA001）；

（3）抛丸除锈：抛丸工序是用空压机压缩空气将钢丸喷到钢铁零件表面将零件表面的氧化皮、锈去除掉，以暴露出活性的金属表面，此过程产生抛丸粉尘（G3）、布袋除尘器收尘（S1）、废布袋（S2）、废钢丸（S3）、噪声（N），抛丸粉尘经布袋除尘器处理达标后经15m高排气筒排放（DA001）；
（4）全自动涂覆：抛丸后的零部件经全自动涂覆线进行表面浸涂、甩干处理，无铬达克罗涂覆液为外购配置好的水性涂液，使用前在涂覆液通过搅拌机搅拌均匀（搅拌过程是在无铬达克罗涂覆液桶中进行，不涉及搅拌设备的清洗，搅拌桨定期拆解（1月/次）放入抛丸机中抛丸处理，搅拌桨上附着的无铬达克罗涂覆液的量极少，本次不定量分析），全自动涂覆线为自带密闭式涂覆及离心甩干一体化设备，从上料、浸涂、甩干、回收涂液到卸料，全程由机械手、传送带等装置协同完成，无需人工干预，甩干后的多余涂液通过专用管道回收回用于全自动涂覆线，全自动涂覆机整体密闭（无铬达克罗涂覆液因悬浮性和分散性好，槽液使用周期可达1个月，正常工况间歇性使用时仅需保持涂液流动即可，无需清洗），仅留有前后工件进出口，在进出口设置围挡式吸风罩，形式为上吸式，涂覆废气收集后经二级活性炭处理，通过15m高排气筒排放（DA001），该工序主要产生涂覆废气（G4）、搅拌废气（G5）、废涂覆液包装桶（S4）、噪声（N）以及废气治理过程产生的废活性炭（S5）；

（5）预烘、烧结、冷却：将涂覆好的钢铁零件通过网带传动装置进入烧结炉中，在120℃左右的温度下进行预烘10~15分钟，预烘完成后调节温度至320±10℃进行烧结，采用直接加热方式时间约为20分钟（为保持受热均匀，炉内设有热风循环系统控制温度），预烘烧结完成后网带传动至内置冷却室风机输入大量冷风冷却降温（40℃以下，间接减少废气湿度），烧结炉整体密闭，仅留有前后工件进出口，在进出口设置围挡式吸风罩，型式为上吸式，烘干烧结废气经集气罩收集后经二级活性炭处理与天然气一同通过1根15m高排气筒排放（DA001），该工序主要产生预烘烧结废气（G6）、天然气燃烧废气（G1）、噪声（N）以及废气治理过程产生的废活性炭（S5）；

（6）下件、检测、成品包装入库、喷房补喷：冷却完成后的涂覆件通过测厚仪进行检测，检测合格包装入库（不合格品返工处理），部分产品为保证达到质量要求需通过喷房（3*1.9*2.1m）进行人工补涂，喷涂后自然晾干，喷枪每天在喷房内用自来水50g高压喷射清洗，喷枪清洗用水部分蒸发，剩余部分与漆渣一起收集后暂存于危废贮存库，委托有危废处置资质的单位进行处理。喷房上方设置集气罩负压收集，手工喷涂晾干废气经微负压收集+过滤棉+二级活性炭处理通过1根15m高排气筒排放（DA001），此过程产生手工涂覆晾干废气（G7）、废漆渣/液（S6）、不合格品（S7）、噪声（N）。

此外，生产过程中还会产生危废贮存废气（G8）经密闭收集+二级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒排放；废过滤棉（S8）统一收集后外售综合利用；废机油（S9）和废机油（S110）桶分类收集后暂存于危废贮存库，委托有危废处置资质的单位进行处理，生活垃圾（S12）由环卫部门统一收集清运处理。

主要污染源、污染物处理和排放

1、废水

项目雨污分流，无生产性废水排放。采取雨污分流排水体制。雨水经厂内雨水管网收集后排入市政雨水管网。生活污水通过化粪池处理经市政污水管网排入宁国城北污水处理厂处理，处理后尾水排入水阳江；喷枪清洗用水自然蒸发，少部分尾水连同漆渣做危废处理。
2、废气

本项目生产过程中产生的废气主要有抛丸废气及涂覆、固化、燃烧、搅拌、烘干、危废库废气等。 

表6-1  废气处理设施表

排气筒
污染物
治理措施
抛丸废气（DA001）
颗粒物
布袋除尘器15米高排气筒
涂覆、固化、燃烧、搅拌、烘干、危废库废气（DA002）

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃
微负压收集+过滤棉+二级活性炭+15米高排气筒
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图6-1  DA001废气处理设施图
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图6-2  DA002废气处理设施图  
本次验收废气处理设施风机参数并明确匹配情况：

表6-2  废气处理设施参数表

序号

项目

参数

匹配情况

1

抛丸废气废气排放口（DA001）

风量3000m³/h，功率7.5Kw，管径0.5米，排气筒高度15米，常温

匹配

2

涂覆、固化、燃烧、搅拌、烘干、危废库废气废气排放口（DA002）

风量30000m³/h，功率15Kw，管径0.5米，排气筒高度15米，常温

匹配

4、噪声

企业噪声主要来自于生产设备运行噪声，现有项目产生的噪声，通过合理布置，高噪音设备采用减震消声、隔声等降噪措施后，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。

5、固废

本项目产生的固废主要由一般固体废物、危险固体废物和生活垃圾。一般固废主要有废钢丸、布袋收集粉尘、废布袋、不合格品；危险废物为废漆渣（液）、废机油、废活性炭、废机油桶、废涂覆液桶、废过滤棉。
（1）一般固废

①布袋收集粉尘：根据物料平衡，项目完全达产布袋除尘装置收集的粉尘约1.658t/a，属于一般固废，暂存于一般固废暂存间，定期外售资源综合利用。

②不合格品：根据业主提供资料，不合格品率8‰，不合格品产生量7t/a，集中收集后回用重新涂覆。
③废布袋：项目抛丸废气治理工序使用的布袋半年更换一次，废布袋的产生量0.2t/a，经一般固废间临时贮存后，定期资源外售综合利用。
④废钢丸：项目抛丸工序使用钢丸4个月更换一次，一次更换量4.5t，废钢丸产生量为13.5t/a。
（2）生活垃圾：验收期间项目实际定员24人，职工每天产生0.5kg生活垃圾，年工作312天，产生量3.744t/a，收集后由环卫部门统一清运。

（3）危险固体废物

①废过滤棉：项目手工喷涂晾干废气治理工序使用的过滤棉半个月更换一次，废过滤棉的产生量为0.1t/a，贮存于危废贮存库后委托有相应处理资质的单位进行处理。
②废漆渣/液：根据企业提供资料，项目完全达产废漆渣/液的产生量约为8t/a，贮存于危废贮存库后委托有相应处理资质的单位进行处理。
③废活性炭：项目采用活性炭吸附装置处理有机废气，根据企业提供资料，项目完全达产废活性炭的产生量为12.749t/a，活性炭3个月更换一次，3.18t/次，暂存于危废库后委托有相应处理资质的单位进行处理。
④废机油：本项目设备保养废机油产生量为0.04t/a，暂存于危废库后委托有相应处理资质的单位进行处理。
⑤废机油桶：废机油桶产生量为0.001t/a，废机油桶属于危险废物，暂存于危废库后委托有相应处理资质的单位进行处理。
⑥废涂覆液桶：根据业主提供资料，废涂覆液桶产生量为3t/a，暂存于危废库后委托有相应处理资质的单位进行处理。

表6-3  一般固体废物产生及处理情况表

序号

固废名称

类别代码

代码

处理处置方式

环评利用或处置量（t/a）

实际利用或处置量（t/a）
1

布袋收集粉尘
SW59
900-099-S59

外售给废旧物资回收公司

1.658
1.658
2

废钢丸
SW17

900-099-S17
13.5
13.5
3

废布袋
SW59
900-009-S59

0.2
0.2
4

不合格产品
SW59
900-099-S59

回用于生产
7
7
11

生活垃圾

/

/

环卫部门统一清运

2.889
3.744
表6-4  危险废物产生及处理情况表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

形态

危险特性

处理处置方式

环评利用或处置量（t/a）

实际利用或处置量（t/a）
当前产生量（t/a）

1

废漆渣/液
HW12
900-252-12
固/液态
/
收集后委托宁国海螺环保科技有限责任公司进行处理

0.02
8
1.1152
2

废机油
HW08
900-214-08
液态
T，I
0.04
0.04
0

3

废活性炭
HW49
900-039-49
固态
T
12.749
12.749
0.596
4

废机油桶
HW08
900-249-08
固态
T，I
0.001
0.001
0
5

废涂覆液桶
HW49
900-041-49
固态
T，In
0.2
3
0.6228
6

废过滤棉
HW49
900-041-49
固态
T，In
0.1
0.1
0.5

备注：企业于验收期间转运一次危废，当前库存量为零，转运联单见附件。
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图6-3  危废库

表6-5  活性炭信息表

名称

碘值
更换周期

处理方式
备注

活性炭

800

季度/次

委托危废单位处置
活性炭完整报告见附件
[image: image6.jpg]



图6-4 活性炭装填信息
6、卫生防护距离

项目位于安徽省宣城市宁国市经济技术开发区河沥园区梅村路南侧现有厂区内，属于工业园区。经现场踏勘，项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，项目无大气环境保护目标。
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图6-5 500m卫生防护距离包络线图
7、排污许可证申领情况

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十八金属制品业33”中“81金属表面处理及热处理加工336”中“其他”以及“五十一通用工序”中“工业炉窑”中“除纳入重点排污单位名录的，除以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）以外的其他工业炉窑”，因此本项目排污许可分类为简化管理。因项目建设过程中，液化石油气改天然气使用，因此排污许可证分类为登记管理。
宁国聚德机械设备有限公司于2020年3月5日首次申请固定污染源排污许可登记，许可登记编号为91341881085248688Q001W。2025年3月27日重新申请排污许可登记服务。2025年7月11日企业发现排污许可登记内容填报有误，进行变更填报，有效期2025年7月11日至2030年7月10日，排污许可证申请符合环保要求。
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七、环保投资及“三同时”验收一览表：

表7-1 “三同时”验收一览表

环保项目

环评情况

环评投资

（万元）

实际情况

实际投资

（万元）

废气处理

抛丸废气（DA001）

布袋除尘器+二级活性炭+15m排气筒

/

金属熔化、压铸废气排气筒DA001

布袋除尘器+二级活性炭+15m排气筒

5
搅拌、危废贮存废气采用密闭收集；手工涂覆晾干废气采用微负压收集+过滤棉；一同通过二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放
微负压收集+过滤棉+二级活性炭+15m排气筒

/

涂覆废气单独处理后固化、燃烧、搅拌、烘干、危废库废气合并处理
微负压收集+过滤棉+二级活性炭+15m排气筒

15
液化石油气燃烧废气、高温固化、预烘烧结废气三面围挡式集气罩收集+二级活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放
三面围挡式集气罩收集+二级活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放

/
固化、燃烧、搅拌、烘干、危废库废气单独处理后和涂覆废气合并处理
三面围挡式集气罩收集+二级活性炭+15m排气筒

废水处理
生活污水

生活污水经化粪处理后接入市政污水管网纳入宁国市城北污水处理厂处理
/

依托原有
/
固废治理

固废

一半固废分类收集暂存于一般工业固废暂存间，外售资源综合利用；危险废物分类收集、规范贮存，定期交由相应资质单位外运处置；环卫部门统一清运处理
/

依托原有
1
噪声治理

机械噪声

隔声、消声、减振措施

/

依托原有
/
环境风险

①配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。建立环境风险管理体系，制定操作规程、安全规章、职工培训、应急计划等；

②危废贮存库、原料库部分区域、化粪池为重点防渗区，按要求进行防腐防渗措施。加强管理，防止在使用过程中跑冒滴漏；

③委托专业单位进行废气治理工程的设计、施工，确保环保治理设施符合相关规范要求。同时派专业人员负责环保设施的运行、管理、维护，定期更换活性炭等材料，抽风风机一用一备，定期维护，严防事故性废气、废水排放；

④禁止员工在车间、仓库吸烟点火，提高员工安全意识，加强消防培训，生产车间、仓库及办公生活区内应配备泡沫灭火器等消防应急设备，并定期检查设备有效性；

⑤加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性：完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制；加强设备管理，特别是对易产生有毒物质泄漏的部位加强检查；

⑥加强事故管理，在生产过程中注意对其他单位相关事故的研究，充分吸取经验和教训；

⑦编制企业环境风险应急预案，并与区域应急预案联动。

/

设置独立原料库、危废库等，地面做防腐防渗处理，于环评做应急预案专章。定期进行安全检查、员工培训
4
地下水及土壤措施
①源头控制：从污染物源头控制排放量，在物料输送和贮存过程中，加强跑冒滴漏管理，降低机油泄漏和污染土壤环境隐患。

②过程防控措施：建设项目根据行业特点与占地范围内的土壤特性，按照相关技术要求采取过程阻断、污染物削减和分区防控措施。车间地面硬化，分区防渗。

③危废贮存库、原料库部分区域、化粪池为重点防渗区，按要求进行防腐防渗措施，并做好围堰，危险废物定期委托资质单位外运处置。
/

厂区已做好分区防渗措施

3
其他环境管理要求

①加强环保设施的维护和管理，保证设备正常运行，落实环保资金，以实施治污措施，实现污染物达标排放；
②建设单位应严格按照环境影响报告表的要求认真落实环保“三同时”制度，明确职责，专人管理，切实做好环境管理工作，保证环保设施的正常运行；

③按照排污许可管理条例、技术规范，落实排污许可制度，按证排污、持证排污，按照排污许可证、环评及批复文件等要求，落实营运期排污自行监测、监测数据填报、环境管理记录等环保管理工作。
/

企业已按要求申请排污许可证，换标标识标牌等配置完善，落实好三同时制度。

2
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八、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

1、环评报告表主要结论

宁国聚德机械设备有限公司钢铁零件达克罗涂覆加工技改项目符合国家产业政策，项目选址符合宁国市土地利用规划要求。通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设方充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目对环境的影响较小。因此，从环保角度出发，本项目的建设可行。

2、审批决定

宁国聚德机械设备有限公司:

你公司报来的《宁国聚德机械设备有限公司钢铁零件达克罗涂覆加工技改项目环境影响报告表》收悉。经研究，现将审批意见函复如下:

一、宁国聚德机械设备有限公司钢铁零件达克罗涂覆加工技改项目选址于宁国经济技术开发区河沥园区梅村路。升级改造原有一条烘烤生产线提升为全自动生产线，保留原有生产设备，新增全自动涂覆机、抛丸机、螺杆式空压机、搅拌机等设备。项目建成达产后，年产达克罗涂覆加工800吨钢铁零件产品。该项目经宁国经开区管委会(宁开发项[2025]48号)备案，项目代码:2504-341862-04-02-617714。经研究，我局原则同意环境影响报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的污染防治措施。

二、项目废水应接入污水管网，排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准及城北污水处理厂接管标准。

三、项目粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准;非甲烷总烃排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分:其他行业》(DB34/4812.6-2024)限值;液化石油气燃烧废气排放执行《工业炉窑大气污染物综合治理方案》(环大气[2019]56号)相关要求。

四、项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-08)中的3类标准。

五、项目固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求;危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求。

六、项目建成后，全厂污染物总量控制指标S02为0.022t/a，NOx为0.185t/a，颗粒物为0.093t/a，VOCs为0.327t/a。

七、严格执行排污权交易及排污许可制度。建设项目应按要求在获得排污权后，发生实际排污行为之前应申领排污许可证，无证排污或不按证排污的，根据环境保护设施验收条件有关规定，你单位不得出具环境保护设施验收合格意见。

八、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，并按照有关规定自主组织竣工环保验收，验收报告公示期满后5个工作日内，应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

九、宁国市生态环境分局负责该项目环境保护“三同时”执行情况的监督及日常监管工作。

九、环评批复落实情况：

表9-1    环评批复要求与落实情况对照表

宁环审批〔2025〕50号及环评报告要求

实际落实情况

一、宁国聚德机械设备有限公司钢铁零件达克罗涂覆加工技改项目选址于宁国经济技术开发区河沥园区梅村路。升级改造原有一条烘烤生产线提升为全自动生产线，保留原有生产设备，新增全自动涂覆机、抛丸机、螺杆式空压机、搅拌机等设备。项目建成达产后，年产达克罗涂覆加工800吨钢铁零件产品。该项目经宁国经开区管委会(宁开发项[2025]48号)备案，项目代码:2504-341862-04-02-617714。经研究，我局原则同意环境影响报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的污染防治措施。

落实

建设项目位于宁国经济技术开发区河沥园区梅村路（即环评建设位置），建设位置未发生变化。已全部建设完成。

二、项目废水应接入污水管网，排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准及城北污水处理厂接管标准。

落实

本项目无生产废水，生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入城北污水处理厂，污染物排放达到接管标准。

三、项目粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准;非甲烷总烃排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分:其他行业》(DB34/4812.6-2024)限值;液化石油气燃烧废气排放执行《工业炉窑大气污染物综合治理方案》(环大气[2019]56号)相关要求。

落实

项目粉尘排放、无组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准;有组织及厂区内非甲烷总烃排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分:其他行业》(DB34/4812.6-2024)限值;液化石油气燃烧废气排放执行《工业炉窑大气污染物综合治理方案》(环大气[2019]56号)相关要求。

四、项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-08)中的3类标准。

落实

运营期厂区噪声经建筑物门窗、墙壁的吸收、屏蔽及阻挡作用，并合理布置生产车间内的设备降低噪声对环境的影响。经上述措施后厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

五、项目固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求;危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求。

落实

企业产生的固体废弃物包括工业固废、危险固废及生活垃圾，一般工业固废为废钢丸、布袋收集粉尘、废布袋、不合格品，收集暂存于一般固废库，回收利用或交由物资公司回收；危险废物主要为废漆渣（液）、废机油、废活性炭、废机油桶、废涂覆液桶、废过滤棉，危险固体废物贮存在危废库，定期委托宁国海螺环保科技有限责任公司处置；厂区设置垃圾箱，生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运；一般固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

六、项目建成后，全厂污染物总量控制指标S02为0.022t/a，NOx为0.185t/a，颗粒物为0.093t/a，VOCs为0.327t/a。

落实

根据此次验收检测，项目排放颗粒物为0.05688t/a、VOCs为0.04512t/a、S02为0t/a、NOX为0t/a。满足总量控制指标。

七、严格执行排污权交易及排污许可制度。建设项目应按要求在获得排污权后，发生实际排污行为之前应申领排污许可证，无证排污或不按证排污的，根据环境保护设施验收条件有关规定，你单位不得出具环境保护设施验收合格意见。

落实

企业已严格执行排污许可制度，并于2025年7月11日变更排污许可登记，有效期为2025-07-11至2030-07-10。排污许可登记编号为91341881085248688Q001W，本次申请验收。

八、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，并按照有关规定自主组织竣工环保验收，验收报告公示期满后5个工作日内，应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

落实

企业已于2025年8月委托宁国市浚成环境检测有限公司对配套建设的环境保护设施进行验收,并将于验收通过后进行公示。

九、宁国市生态环境分局负责该项目环境保护“三同时”执行情况的监督及日常监管工作。

落实

宁国市生态环境分局负责该项目”三同时”建设情况
十、验收监测质量保证及质量控制：

本次验收检测采样及样品分析均严格按照《环境监测质量保证管理规定》环发〔2006〕114号、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）、《固定污染源质量保证和质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）、《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007)、《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ194-2017）、《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007)及相关环境监测技术规范的要求进行，实施全程序质量控制。项目检测前，相关部门根据检测方案制定了详细的质量控制计划，并按照计划实施。 具体质控要求如下： 

（1）生产处于正常。检测期间生产在正常工况下稳定运行，各污染治理设施运行基本正常。 

（2）检测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）方法。 

（3）合理布设检测点位,保证各检测点位布设的科学性和可比性。 

（4）检测人员经考核并有合格证书，所有检测仪器经过计量部门检定并在有效期内。 

（5）现场采样、保存及实验分析阶段均采取相关质控措施。

① 废气检测仪器均符合国家有关标准或技术要求，检测前按检测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时保证其采样流量的准确。采样和分析过程严格按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。采样时企业正常生产，各生产工段和各项环保设施均处于正常运行状态。检测断面处于平直或竖直管段，工艺尾气的采集、保存、运输均严格按照检测技术规范进行，采样仪器及实验室仪器均经计量部门检定合格且在有效期内使用。按照质量控制计划的要求的质控措施做好准确度和精密度控制。
② 无组织排放检测部分严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）进行样品采集、运输、分析，采样仪器及实验室仪器均经计量部门检定合格且在有效期内使用。采样人员采样时同时记录气象参数和周围的环境情况；采样结束后及时送交实验室，检查样品并做好交接记录。按照质量控制计划的要求的质控措施做好准确度和精密度控制。
③噪声监测方法按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求进行，采用等效声级Leq（A）值为进行了评价 ，噪声测量仪器为Ⅱ型分析仪器。测量方法及环境气象条件的选择按照国家有关技术规范执行。评价量，统计声级 L10、L50、L90作为依据，测量仪器为AWA6228+型精密噪声频谱分析仪，校准仪器为AWA6021A声校准器，测量仪器使用前后均进行校准，前、后校准示值偏差不大于0.5dB（A）检测时气象条件满足检测技术要求，从而确保了检测数据的代表性、可靠性。
十一、验收监测内容：

1、废气

废气监测点位、项目、频次见下表。
表11-1 废气监测内容一览表

监测排气筒（排污许可外端编号）
监测项目
检测批次
DA001

抛丸废气出口

颗粒物
1点/3批次/2天
DA002

涂覆废气进口                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

颗粒物、非甲烷总烃
1点/3批次/2天

固化、燃烧、搅拌、烘干、危废库废气进口
颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物
1点/3批次/2天

涂覆、固化、燃烧、搅拌、烘干、危废库废气出口

颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物
1点/3批次/2天

表11-2 无组织监测内容一览表

监测点位
监测项目

检测批次

厂界外3点

颗粒物、非甲烷总烃

3点/3批次/2天

厂区内1点

非甲烷总烃

1点/3批次/2天

2、厂界噪声

在厂界外共布设3个噪声监测点，监测频次为连续2天，每天昼间监测一次。
表11-3 噪声监测内容一览表

监测点位

监测项目

监测频次

在厂界四周各布置1个监测点，共3个

等效声级、最大声级

连续2天，昼夜监测一次

备注：抛丸废气排放口进口不满足监测条件，本次不验收,厂界一侧和其他企业共墙，不满足监测条件，本次不验收。

	十二、验收监测期间生产工况记录：

项目竣工验收监测于2025年7月进行，监测期间公司生产正常，生产负荷为77.7%~85.9%，监测结果具有代表性。

表12-1 生产工况统计表

生产日期

名称

环评日产量（t/a）

实际日产量（t/a）
生产负荷%

2025.12.25
达克罗涂覆钢铁零件
2.56
2.12
82.8
2025.12.26
达克罗涂覆钢铁零件
2.56
2.08
81.2
2025.12.29
达克罗涂覆钢铁零件
2.56
2.20
85.9
2025.12.30
达克罗涂覆钢铁零件
2.56
1.99
77.7
十三、验收监测结果：

1、废气（有组织）：

表13-1  有组织废气检测结果

采样时间

2025.12.25
分析日期

2025.12.26~2026.01.05
检测点位

检测项目

检测结果

10:35～11:15
14:07～14:37
14:44～15:14
均值

抛丸废气出口DA001

标干流量(m3/h)

1661
1782
1686
1710
颗粒物

排放浓度

（mg/m3）

11.5
12.2
14.5
12.7
排放速率

(kg/h)

0.019
0.022
0.024
0.022
采样时间
2025.12.26
分析日期

2025.12.26~2026.01.05
抛丸废气出口DA001

检测时间

08:51～09:21
9:33～10:03
10:12～10:42
均值

标干流量(m3/h)

1837
1885
2022
1915
颗粒物

排放浓度

（mg/m3）

12.5
15.4
14.8
14.2
排放速率

(kg/h)

0.023
0.029
0.030
0.027
备注

表13-2  有组织废气检测结果

采样时间

2025.12.29
分析日期

2025.12.26~2026.01.05
检测点位

检测项目

检测结果

13:20～13:40
14:14～14:34
15:14～15:34
均值

涂覆废气进口DA002
标干流量(m3/h)

8624
8641
8597
8621
颗粒物

产生浓度

（mg/m3）

5.8
4.8
4.3
5.0
产生速率

(kg/h)

0.055
0.042

0.033
0.043
非甲烷总烃

产生浓度

（mg/m3）

11.8
11.0
10.2
11.0
产生速率

(kg/h)

0.112
0.095
0.078
0.095
备注

采样时间

2025.12.30
分析日期

2025.12.26~2026.01.05
检测点位

检测项目

检测结果

13:22~13:47

13:56~14:21

14:30~14:55

均值

涂覆废气进口DA002
标干流量(m3/h)

8732

9155

8965

8951

颗粒物

产生浓度

（mg/m3）

4.4
5.9
6.2
5.5
产生速率

(kg/h)

0.038

0.051
0.053
0.047
非甲烷总烃

产生浓度

（mg/m3）

11.4
10.8
11.9
11.4
产生速率

(kg/h)

0.098
0.102
0.094
0.098
备注

表13-3  有组织废气检测结果

采样时间

2025.12.29
分析日期

2025.12.26~2026.01.05
检测点位

检测项目

检测结果

13:20～13:40
14:14～14:34
15:14～15:34
均值

固化、燃烧、搅拌、烘干、危废库废气进口DA002
标干流量(m3/h)

8624
8641
8597
8621
颗粒物

产生浓度

（mg/m3）

5.9
5.6
5.3
5.6
产生速率

(kg/h)

0.051
0.048

0.046
0.048

非甲烷总烃

产生浓度

（mg/m3）

11.0
11.2
11.0
11.1
产生速率

(kg/h)

0.055

0.054

0.059

0.056

采样时间

13:53～14:13
14:37～14:57
15:39～15:59
均值

标干流量(m3/h)

9409

9342

9320

9357
二氧化硫

产生浓度

（mg/m3）

＜2
＜2
＜2
＜2
产生速率

(kg/h)

＜0.019
＜0.019
＜0.019
＜0.019
氮氧化物

产生浓度

（mg/m3）

＜2
＜2
＜2
＜2
产生速率

(kg/h)

＜0.019
＜0.019
＜0.019
＜0.019
备注

表13-4  有组织废气检测结果

采样时间

2025.12.30
分析日期

2025.12.26~2026.01.05
检测点位

检测项目

检测结果

13:41～14:01
14:31～14:51
15:41～16:01
均值

固化、燃烧、搅拌、烘干、危废库废气进口DA002
标干流量(m3/h)

9750
9318
9592
9553
颗粒物

产生浓度

（mg/m3）

5.0
6.1
5.4
5.5
产生速率

(kg/h)

0.049
0.057
0.052
0.053
非甲烷总烃

产生浓度

（mg/m3）

11.4
10.7
10.3
10.8
产生速率

(kg/h)

0.111
0.100
0.099
0.103
二氧化硫

产生浓度

（mg/m3）

＜2
＜2
＜2
＜2
产生速率

(kg/h)

＜0.020
＜0.019
＜0.019
＜0.019
氮氧化物

产生浓度

（mg/m3）

＜2
＜2
＜2
＜2
产生速率

(kg/h)

＜0.020
＜0.019
＜0.019
＜0.019
备注

表13-5  有组织废气检测结果

采样时间

2025.12.29
分析日期

2025.12.26~2026.01.05
检测点位

检测项目

检测结果

13:59～14:19
14:43～15:03
15:47～16:07
均值

固化、燃烧、搅拌、烘干、危废库废气出口DA002
标干流量(m3/h)

27862
22194
23307
24454
颗粒物

排放浓度

（mg/m3）

＜1
1.2
1.5
＜1.2
排放速率

(kg/h)

＜0.028
0.027
0.035
＜0.029
非甲烷总烃

排放浓度

（mg/m3）

1.08
0.96
1.02
1.02
排放速率

(kg/h)

0.030
0.021
0.024
0.025
二氧化硫

排放浓度

（mg/m3）

＜2
＜2
＜2
＜2
排放速率

(kg/h)

＜0.056
＜0.044
＜0.047
＜0.049
氮氧化物

排放浓度

（mg/m3）

＜2
＜2
＜2
＜2
排放速率

(kg/h)

＜0.056
＜0.044
＜0.047
＜0.049
颗粒物处理效率
86.8
71.0
59.3
72.4
二氧化硫处理效率
/
/
/
/
氮氧化物处理效率
/
/
/
/
非甲烷总烃处理效率
82.0
85.9
82.5
83.5
备注

1.低于检出限按检出限一半计算处理效率2.二氧化硫和氮氧化物进出口均未检出，本次不核算处理效率
表13-6  有组织废气检测结果

采样时间

2025.12.30
分析日期

2025.12.26~2026.01.05
检测点位

检测项目

检测结果

13:46～14:06
14:39～14:59
15:32～15:52
均值

固化、燃烧、搅拌、烘干、危废库废气出口DA002
标干流量(m3/h)

26016
26085
17635
23245
颗粒物

排放浓度

（mg/m3）

＜1
1.21
1.4
＜1.2
排放速率

(kg/h)

＜0.026
0.029
0.025
＜0.027
非甲烷总烃

排放浓度

（mg/m3）

1.03
1.07
1.04
1.05
排放速率

(kg/h)

0.027
0.028
0.018
0.024
二氧化硫

排放浓度

（mg/m3）

＜2
＜2
＜2
＜2
排放速率

(kg/h)

＜0.052
＜0.052
＜0.035
＜0.046
氮氧化物

排放浓度

（mg/m3）

＜2
＜2
＜2
＜2
排放速率

(kg/h)

＜0.052
＜0.052
＜0.035
＜0.046
颗粒物处理效率
85.1
73.1
71.6
76.6
二氧化硫处理效率
/
/
/
/
氮氧化物处理效率
/
/
/
/
非甲烷总烃处理效率
87.1
86.1
90.7
88.0
备注

1.低于检出限按检出限一半计算处理效率2.二氧化硫和氮氧化物进出口均未检出，本次不核算处理效率
污染物排放总量：项目采取一班制，年生产312天，每天生产8小时。依据企业生产规划，验收核算涂覆、固化、燃烧、搅拌、烘干、危废库废气实际年运行时间2496h计，抛丸废气1248h计。根据项目年运行时间，计算污染物排放总量数据满足控制指标要求，具体见下表。2026年1月《宁国聚德机械设备有限公司钢铁零件达克罗涂覆加工技改项验收文本》中对各排气筒验收满足总量控制要求。
表13-2  废气污染物排放总量核算表

序号
生产工艺
污染因子
排放速率

（kg/h）
年运行时间（h）
年排放量（t）
控制指标（t/a）
是否达标
3
涂覆、固化、燃烧、搅拌、烘干、危废库废气出口
非甲烷总烃

0.0245
2496
0.061
0.327
达标

5
氮氧化物
0.0238
2496

0.059
0.185
备注

颗粒物、二氧化硫依据十四五规划，一般排放口不做总量控制要求，仅排放浓度达标即可。氮氧化物低于检出限按检出限一半核算总量
2、废气（无组织）：
本项目无组织颗粒物浓度最大为0.195mg/m³，无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值。无组织非甲烷总总烃浓度最大为0.42mg/m³，无组织非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值。厂区内非甲烷总烃浓度最大为0.90mg/m³，满足安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准-第6部分：其他行业》（DB344812.6-2024）中无组织排放限值要求。
表13-3  无组织废气检测结果

采样时间

2025.12.29
分析日期

2025.12.26~2026.01.05
检测点位

检测时段

检测结果

总悬浮颗粒物（μg/m3）

上风向G1
14:20～17:20
110
下风向G2
14:20～17:20
181
下风向G3
14:20～17:20
195
备注

参数测试结果

大气压力（KPa）

100.8
气温（℃）

18
采样时间

2025.12.30
分析日期

2025.12.26~2026.01.05
检测点位

检测时段

检测结果

总悬浮颗粒物（μg/m3）

上风向G1
09:25～12:25
113
下风向G2
09:25～12:25
161
下风向G3
09:25～12:25
187
备注

参数测试结果

大气压力（KPa）

102.0
气温（℃）

6.5
采样时间

2025.12.29
分析日期

2025.12.26~2026.01.05
检测点位

检测时段

检测结果

非甲烷总烃（mg/m3）

上风向G1

（厂界东）

14:20～15:20
0.27
15:28～16:28
0.18
16:35～17:35
0.27
均值

0.24
下风向G2

（厂界北）

14:20～15:20
0.53
15:28～16:28
0.49
16:35～17:35
0.47
均值

0.50
下风向G3

（厂界西）

14:20～15:20
0.48
15:28～16:28
0.43
16:35～17:35
0.36
均值

0.42
厂区内一点G4

14:20～15:20
0.91
15:28～16:28
0.90
16:35～17:35
0.88
均值

0.90
备注

参数测试结果

大气压力（KPa）

100.8
气温（℃）

15~18
采样时间

2025.12.30
分析日期

2025.12.26~2026.01.05
检测点位

检测时段

检测结果

非甲烷总烃（mg/m3）

上风向G1
09:25～10:25
0.08
10:35～11:35
0.12
11:50～12:50
0.16
均值

0.12
下风向G2

09:25～10:25
0.12
10:35～11:35
0.19
11:50～12:50
0.15
均值

0.15
下风向G3

09:25～10:25
0.22
10:35～11:35
0.34
11:50～12:50
0.32
均值

0.29
厂区内一点G4
09:25～10:25
0.42
10:35～11:35
0.84
11:50～12:50
0.78
均值

0.68
备注

参数测试结果

大气压力（KPa）

102.0
气温（℃）

6.5~11
3、生活污水：

生活污水执行污水处理厂接管标准，达标排放（依据环评源强分析污染物排放总量，不超源强分析总量）。

表13.4 废水检测结果
检测日期
检测点位及编号
检测指标
单位
检测结果 
均值
第1次

第2次

第3次

2025.12.25
废水总排口DW001
pH值
无量纲
7.6
7.6
7.5
/
化学需氧量
mg/L
28
29
27
28
氨氮
mg/L
0.200
0.214
0.170
0.195
悬浮物
mg/L
25
32
22
26
生化需氧量
mg/L
8.6
11.7
10.5
10.3
检测日期
检测点位及编号
检测指标
单位
检测结果 
均值
第1次

第2次

第3次

2025.12.26
废水总排口DW001
pH值
无量纲
7.0
7.3
7.2
/
化学需氧量
mg/L
26
25
28
26
氨氮
mg/L
0.306
0.286
0.331
0.308
悬浮物
mg/L
38
30
27
32
生化需氧量
mg/L
9.5
11.0
8.9
9.8
表13-5废水污染物总量核算表
序号

生产工艺

污染因子

排放浓度

（mg/L）

废水年排放量（t/a）

年排放量（t）

控制指标（t/a）

是否达标

1
生活污水
化学需氧量
28
224.64
0.006
0.067
达标

2
氨氮
0.195
0.00004
0.005
达标

3
悬浮物
26

0.006
0.033
达标

4
生化需氧量
10.3

0.002
0.03
达标

备注

4、厂界噪声：

项目运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，为达标排放。

表13-4  噪声检测结果表

检测结果dB（A）

检测点位

检测时间

2025.12.25
2025.12.26
昼

昼

等效声级

等效声级

厂界N1
59.0
58.8
厂界N2
64.5
64.8
厂界N3
64.4
62.6
气相条件

昼：多云 风速：0.7 m/s

昼：晴 风速：0.6 m/s

噪

声

点

位

示

意

图
                                                                  

                     
部分现场验收监测图：

十四、验收检测结论：

废气：项目生产过程中抛丸有组织颗粒物最大排放浓度为15.4mg/m³，无组织颗粒物最大排放浓度为0.195mg/m³，无组织非甲烷总烃最大排放浓度0.50mg/m³，废气排放满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）标准排放限值要求，天然气燃烧废气排口颗粒物最大排放浓度为1.5mg/m³，二氧化硫和氮氧化物未检出，废气排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准和《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气【2019】56号）要求。有组织非甲烷总烃最大排放浓度为1.08mg/m³，厂区内无组织非甲烷总烃最大排放浓度为0.90mg/m³，满足安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准-第6部分：其他行业》（DB344812.6-2024）排放限值。
2、噪声：验收期间：噪声经隔声、基础减震等控制措施并经过空间扩散衰减后，昼间最大噪声（等效声级）为64.8分贝、夜间不生产，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。
3、废水：本项目无生产废水，生活污水经化粪池处理后通过市政管网排入污水处理厂，验收期间生活污水监测结果满足污水处理厂接管标准。。
4、固废：企业产生的固体废弃物包括工业固废、危险固废及生活垃圾，一般工业固废为废钢丸、布袋收集粉尘、废布袋、不合格品，收集暂存于一般固废库，回收利用或交由物资公司回收；危险废物主要为废漆渣（液）、废机油、废活性炭、废机油桶、废涂覆液桶、废过滤棉，危险固体废物贮存在危废库，定期委托宁国海螺环保科技有限责任公司处置；厂区设置垃圾箱，生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运；一般固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

5、辐射：不涉及。

6、总量核算

本项目颗粒物、二氧化硫排放浓度达标，依据十四五规划无需核算总量。VOCs排放量0.061t/a，控制指标0.327t/a，氮氧化物排放量0.059t/a，控制指标0.185t/a，满足排放要求。 

综上所述，本次验收符合验收条件。

宁国聚德机械设备有限公司钢铁零件达克罗涂覆加工技改项目竣工环境保护验收现场及监测报告专家评审意见整改情况表
序号

专家意见
落实情况

备注

1

1.核实主要生产设备、原辅材料清单(缺少水性防锈剂等)、涂覆工艺及产能匹配情况;核实敏感环境保护目标分布。

已核实企业设备、原辅材料清单，补充水性防锈剂信息；已明确产能匹配情况见P13；已核实敏感环境保护目标分布，项目位于安徽省宣城市宁国市经济技术开发区河沥园区梅村路南侧现有厂区内，属于工业用地，用地范围无生态环境保护目标。
/
2

2.核实各类废气收集、除尘净化效果，补充说明排气筒调整原因，须按照环评文件要求完善废气收集措施;核实水量平衡图，附污水纳管协议或证明;进一步核实固废种类、产生量及属性，细化一般工业固废综合利用和处理处置途径;规范危废管理，危废暂存间内含挥发性物质的危险废物须密封暂存;核实活性炭装填符合情况并明确更换周期;定期对车间内外地面进行环境清理，持续改善环境;核实环境风险防范措施落实情况。
已于监测报告处计算各类废气收集、处理效率见P34-35；排气筒新增情况说明见P8；依据现场审核意见，企业补建微负压收集措施、一台抛丸机废气管道接入整体抛丸机废气管道图见附件整改说明；企业仅生活废水和喷漆用水，实际员工增多，喷漆产能不变，已核实更新水平衡图；污水纳管证明见附件；已核实完善固废相关信息；已核实活性炭装填信息见上图
/

3

3.附突发环境事件应急预案备案相关材料;完善相关场所环保标志标识、环保设施内部照片;完善总平面布置图完善项目竣工环保验收登记表;规范图表，勘误文字。

依据环评所述，企业应编制应急预案，并和园区应急预案衔接，企业已编制应急预案并备案，备案表见附件；已完善厂区环保标识牌、照片等；已完善总平面布置图、验收登记表；已完善文本图表文字格式统一
/




	建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

	填表单位（盖章）：
	
	填表人（签字）：　
	
	项目经办人（签字):
	　

	建 设 项 目
	项目名称
	钢铁零件达克罗涂覆加工技改项目
	建设地点
	安徽省宣城市宁国市经济技术开发区河沥园区梅村路南侧现有厂区内

	
	行业类别
	C3360金属表面处理及热处理加工
	建设性质
	改建

	
	设计生产能力
	800吨钢铁零件表面达克罗涂覆产品
	实际生产能力
	800吨钢铁零件表面达克罗涂覆产品
	环评单位
	安徽鑫辉宇环境工程有限公司

	
	环评文件审批机关
	宁国市生态环境分局
	审批文号
	宁环审批〔2025〕50号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2025.7
	竣工日期
	2025.12
	排污许可证申领时间
	2025.7.11

	
	环保设施设计单位
	宁国聚德机械设备有限公司
	环保设施施工单位
	宁国聚德机械设备有限公司
	本工程排污许可证编号
	91341881085248688Q001W

	
	验收单位
	安徽净坤环境科技有限公司
	环保设施监测单位
	宁国市浚成环境检测有限公司
	验收监测时工况
	正常

	
	投资总概算（万元）
	200
	环保投资总概算（万元）
	3
	所占比例（%）　
	1.5

	
	实际总投资（万元）
	240
	实际环保投资（万元）
	30
	所占比例（%）　
	12.5

	
	废水治理（万元）
	/
	废气治理（万元）
	20
	噪声治理（万元）
	/
	固废治理（万元）
	1
	绿化及生态（万元）
	/
	其它（万元）
	9

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力

           
	/
	年平均工作时（h/a）
	2496

	运营单位
	　
	运营单位社会统一信用代码　
	
	验收时间
	2025.2

	污染

物排

放达

标与

总量

控制

（工

业建

设项

目详

填）
	污染物
	原有排放量

（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许

排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程

“以新带老”

削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增

减量

（12）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	颗粒物
	　
	
	
	
	
	0.05688t/a
	1.861t/a
	
	/
	
	
	

	
	VOCs
	　
	
	
	
	
	0.04512t/a
	0.0975t/a
	
	/
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	0
	0.086t/a
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	0
	0.905t/a
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其它特征污染物
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1#厂界东























4#厂界北











2#厂界南





3#厂界西















